AZ.281.8.2021 **Załącznik nr 1**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**„Prace remontowo-konserwatorskie wejścia do starego gmachu Muzeum Narodowego w Poznaniu”**

Programy prac renowacyjnych :

Przed rozpoczęciem prac, w trakcie i po ich zakończeniu Wykonawca zobowiązany jest wykonać dokumentację konserwatorską – opisową i fotograficzną.

1. **Tynki**

Zakres:

wszystkie ściany i sufity w przestrzeni wejścia, korytarza poprzecznego (od sekretariatu) łącznie z zejściem do nowego gmachu oraz owalną klatką schodową, wnętrzem wartowni oraz wnętrzem pomieszczenia nr 2.

Program prac:

1. oczyszczenie powierzchni ścian i sufitów, usunięcie nawarstwień i wtórnych warstw wymalowań ze szczególnym uwzględnieniem doczyszczenia i cyzelowania rysunku boniowań i innych detali architektonicznych,
2. usunięcie drzwi przed biblioteką, na galeryjkę, do wartowni oraz pom. nr 2 (4 szt. drzwi) ,
3. usunięcie wieszaków z części wejściowej,
4. usunięcie okienka informacyjnego nad schodami wejścia i zamaskowanie otworu,
5. ew. naprawa osłabionych partii tynków,
6. uzupełnienie ubytków i pęknięć tynków oraz wyprawienie bruzd po montażach nowych instalacji c.o., elektrycznych i niskoprądowych,
7. wstawienie nowych drzwi do wartowni oraz pom. nr 2 - (zgodnie z koncepcją proj. p. Węcławskiej i p. Barłoga, w załączeniu), drewnianych, w kolorze ścian,
8. wstawienie nowych drzwi do pom. 12, drewnianych z wentylacją nawiewno-wywiewną, w kolorze ścian
9. wyprawienie ścian – szlifowanie, wygładzenie,
10. wyprawienie ścian w miejscach usuniętych wieszaków oraz drzwi – przed biblioteką oraz na galeryjkę
11. założenie warstw podkładowych pod wymalowania,
12. co najmniej dwukrotne malowanie farbą SIGMA mat, biel, mieszanina w proporcji 1:1, S1010-Y20R i S1005-Y20R
13. **Kamień i lastriko wraz z cokolikiem posadzki**

Zakres:

posadzki, granitowe schody wejściowe, schody w przejściu do nowego gmachu wraz z pochwytem.

Program prac:

1. oczyszczenie powierzchni, usunięcie wtórnych warstw farb i zabezpieczeń,
2. klejenie pęknięć lastriko,
3. uzupełnienie ubytków i pęknięć kamienia i lastriko (flekowanie lub kitowanie – do uzgodnienia z inwestorem w zależności od miejsca i wielkości ubytku),
4. uzupełnienie spoinowania,
5. zabezpieczenie powierzchni.
6. **Stolarka**

Zakres:

zewnętrzne drzwi wejściowe, wiatrołap, dwa okna wewnętrzne do wartowni i pom. nr 2, drzwi do biblioteki, drzwi do magazynu biblioteki, drewniane stopnie schodów owalnej klatki schodowej, pochwyt balustrady.

Program prac :

1. Drzwi wejściowe od strony Al. Marcinkowskiego :

renowacja będzie wykonana na miejscu, bez demontażu.

1. oczyszczenie powierzchni, usunięcie warstw wtórnych do surowego drewna,
2. impregnacja drewna w miejscach osłabionych strukturalnie,
3. rozspojenia i szczeliny uzupełnić flekami lub listwami z drewna tego samego gatunku, powierzchnię uzupełnień scalić kolorystycznie i fakturalnie z zachowanymi elementami stolarki,
4. niewielkie ubytki drewna uzupełnić kitami,
5. opracowanie kolorystyczne powierzchni – do uzgodnienia z inwestorem,
6. zabezpieczenie powierzchni powłokami spełniającymi warunki trwałości i odporności na działanie czynników zewnętrznych,
7. drewniane stopnie schodów owalnej klatki schodowej należy zabezpieczyć pożarowo do trudno zapalności,
8. przeszklenia okien wewnętrznych wykonać za pomocą „szkła weneckiego”
9. elementy metalowe (zawiasy, klamki, szyldy, zamki) poddać pełnej renowacji: oczyszczenie powierzchni, zabezpieczenie powierzchni, rozwiązania szczegółowe – wymiana lub naprawa, do uzgodnienia z inwestorem,
10. stopnie schodów owalnej klatki – wymiana wykładziny na podobną, wykładzina musi posiadać certyfikat o niepalności.
11. **Metal – balustrada schodów w owalnej klatce schodowej, metalowe elementy konstrukcji schodów w owalnej klatce schodowej.**

Program prac:

1. oczyszczenie powierzchni, usunięcie wtórnych warstw farb do czystego metalu,
2. oczyszczenie konstrukcji metalowej schodów i balustrady, nałożenie warstw zabezpieczających i antykorozyjnych, pomalowanie powierzchni malowanych oryginalnie (konstrukcja schodów) farbą właściwą dla podłoża metalowego, w kolorze uzgodnionym z Zamawiającym do uzyskania klasy R-30 wszystkich elementów metalowych schodów.