**AZ.281.11.2021 Załącznik nr 2 do SWZ**

|  |
| --- |
| **FORMULARZ OFERTOWY – modyfikacja 23.08.2021r.** |

**Wykonawca:**

Nazwa…………………………………………………………………………………………………………..........................................

Siedziba……………………………………………………………………………………........................................................................

nr NIP………………………………………………..………. REGON……………………………………....…...…………………..

tel.: …………………………………………….…..…, e-mail: ………………………………………………………………………..

**OFERTA**

**dla Muzeum Narodowego w Poznaniu, Al. Marcinkowskiego 9, 61 –745 Poznań**

Odpowiadając na ogłoszenie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia mniejszej niż progi unijne, na zadanie:

**„Zakup oraz wymiana agregatu chłodzącego na dachu gmachu głównego Muzeum Narodowego w Poznaniu przy Al. Marcinkowskiego 9”**

zgłaszamy swoją ofertę.

Zobowiązujemy się wykonać zamówienie zgodnie z wymaganiami opisu przedmiotu zamówienia i specyfikacją warunków zamówienia.

1. Za realizację przedmiotu zamówienia oferuję/my łączną cenę:

netto: .................................................................................................................................................zł

stawka VAT: .................%

**brutto: .....................................................................................................................zł**

słownie brutto:.................................................................................................................................zł

1. Oferujemy następujący sprzęt:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Wymagania Zamawiającego** | **Wykonawca** |
| **A** | **Agregat** | **Zgodność z wymaganiami zamawiającego (tak/nie) (lub parametry)** |
| 1. | Moc chłodnicza nie mniejsza niż 440kW |  |
| 2. | Czynnik chłodniczy R32 lub R410A |  |
| 3. | Minimalna ilość obiegów chłodniczych – 2 szt. |  |
| 4. | Typ sprężarki – scroll. |  |
| 5. | Ilość sprężarek – 6 szt. |  |
| 6. | Ilość wentylatorów – 8 lub 10 szt. |  |
| 7. | Temperatura glikolu na wlocie 7˚C temperatura glikolu na wylocie 2˚C przy temperaturze obliczeniowej zewnętrznej nie niższej niż 38˚C |  |
| 8. | Stężenie glikolu etylenowego 35% |  |
| 9. | Współczynnik EER nie mniejszy niż 2,20 |  |
| 10. | Wydajność pompy obiegowej nie mniejsza niż 24 l/s |  |
| 11. | Masa robocza urządzenia nie większa niż 5300 kg |  |
| 12. | Poziom głośności nie większy niż 70 dB(A) |  |
| 13. | Pobór mocy elektrycznej nie większy niż 200 kW przy parametrach obliczeniowych  |  |
| **B** | **Serwer systemu BMS** | **Zgodność z wymaganiami zamawiającego (tak/nie) (lub parametry)** |
| 1. | Procesor wielordzeniowy o architekturze x86 obsługujący aplikacje 64, tj. osiągający minimum 14200 pkt w rankingu PassMark dostępnym na stronie: https://www.cpubenchmark.net/cpu\_list.php (lub równoważny) (na dzień 07.06.2021), minimum 10 rdzeni, liczba wątków 20, taktowanie procesora 2,20 Ghz, tryb turbo 3,20 Ghz procesor cache 13,75 MB. |  |
| 2. | Pamięć RAM- min. 16 GB RDIMM |  |
| 3. | System RAID- Perc H330 |  |
| 4. | Dyski twarde- min. 2x 480GB SSD |  |
| 5. | Zintegrowana karta graficzna osiągająca min. 300 punktów (na dzień 07.06.2021), w teście PassMark G3D dostępnym na stronie: https://www.videocardbenchmark.net/gpu\_list.php  |  |
| 6. | Komunikacja- karta sieciowa Dual Port 1Gb |  |
| 7. | System operacyjny– Windows Server 2019 z opcją DOWNGRADE do Windows Server 2016 |  |
| 8. | Klawiatura i mysz- QWERTY, obsługująca standardowy język programisty, numeryczna |  |
| 9. | Pakiet MS Office (EXCEL) 2019 Home&Business |  |
| 10. | Gwarancja – min. 36 mieisęcy |  |
| **C** | **Stacja systemu BMS** | **Zgodność z wymaganiami zamawiającego (tak/nie) (lub parametry)** |
| 1. | Stacja operatorska – komputer według konfiguracji spełniającej wymagania stacji systemu EBI w dostarczanej wersji licencji – komputer typu mini tower, o parametrach nie niższych niż:1. Procesor wielordzeniowy o architekturze x86 obsługujący aplikacje 64bit, minimum 8 rdzeni, liczba wątków min. 16, taktowanie procesora min. 2,20 Ghz, tryb turbo min. 3,20 Ghz procesor cache min. 13,75 MB
 |  |
| 1. Pamięć RAM: minimum 16 GB RAM
 |  |
| 1. Dysk twardy SSD o pojemności co najmniej 512 GB w RAID-1
 |  |
| 1. System operacyjny: Windows 10 Pro lub Enterprise
 |  |
| 1. Oprogramowanie Acronis do automatycznego Backupu serwera (subskrypcja na min. 3 lata)
 |  |
| **D** | **Monitor** | **Zgodność z wymaganiami zamawiającego (tak/nie) (lub parametry)** |
| 1. | Przekątna ekranu- min. 23,8” |  |
| 2. | Rodzaj matrycy- LED, IPS |  |
| 3. | Typ ekranu - płaski |  |
| 4. | Rozdzieloczść ekranu- min. 1920x1080 (FullHD) |  |
| 5. | Format obrazu- 16:9 |  |
| 6. | Częstotliwość odświeżania ekranu- min. 60 Hz |  |
| 7. | Jasność- min. 200 cd/m2 |  |
| 8. | Gwarancja – min. 36 miesięcy |  |

1. Udzielamy gwarancji jakości i rękojmi na przedmiot zamówienia (w pełnych miesiącach):

(min. 36 miesięcy )…………………...………………………………………………………………………………………

1. Oświadczamy, że czas reakcji na usterki i awarie wynosi ………… godzin (max. 4 godziny) od zgłoszenia awarii mailem lub telefonicznie. Reakcja na awarie polega na przybyciu serwisu na miejsce awarii i przystąpienie do czynności zabezpieczających lub usuwających awarię.
2. Zobowiązujemy się wykonać przedmiot zamówienia w terminie do 90 dniod daty zawarcia umowy.
3. Podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następujących części zamówienia (wypełnić jeśli dotyczy):

|  |  |
| --- | --- |
| **Część zamówienia powierzona Podwykonawcy** | **Nazwa Podwykonawcy****(o ile jest znana na etapie składania ofert)** |
| 1. |  |
| 2.  |  |

1. Przed zawarciem umowy, zobowiązujemy się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy zgodnie z warunkami określonym w pkt. XVI SWZ nr AZ.281.11.2021.
2. Oświadczamy, że:
3. zapoznaliśmy się ze specyfikacją warunków zamówienia oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do prawidłowego przygotowania oferty,
4. uważamy się za związanych niniejszą ofertą do dnia 22.09.2021 r.
5. wnieśliśmy wadium w kwocie 10 00 zł w formie …………………………………………………….
6. jesteśmy *(właściwe podkreślić)*: mikroprzedsiębiorcą, małym przedsiębiorcą, średnim przedsiębiorcą (w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej – Dz. U. 2004, nr 173, poz. 1807),
7. wypełniliśmy obowiązki informacyjne wynikające z art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu \*.

\* W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłącznie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 14 lub art. 4 ust.5 RODO, treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

1. Złożenie niniejszej oferty prowadzi / nie prowadzi (*właściwe podkreślić*) do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2018 r. poz. 2174 ze zm.).

Wskazuję/my nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazujemy ich wartość bez kwoty podatku\*\*:

…………………………...........……………………………………………………………………………........................................

*\*\* wypełnić w przypadku, gdy wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.*

TEN PLIK NALEŻY PODPISAĆ ELEKTRONICZNYM PODPISEM KWALIFIKOWANYM LUB ZAUFANYM LUB OSOBISTYM